THERMOCHIMIE
10			Nb especes courantes
15                      Nb de points de tabulation ENTH-TEMP
ESPECES COURANTES    
CH4 C2H4 CO O2 CO2 H2O N2 C(S) H2S SO2
298.                    Tmin
3798.                   Tmax
5                       Nb especes elementaires / Composition C,H,O,N,S
 .012        1          2          1          0          1          0          0          1          0          0
 .001        4          4          0          0          0          2          0          0          2          0 
 .016        0          0          1          2          2          1          0          0          0          2
 .014        0          0          0          0          0          0          2          0          0          0
 .032        0          0          0          0          0          0          0          0          1          1      
RAYONNEMENT
0.1                     Coeff absorption pour le melange gazeux constant 
CARACTERISTIQUES FUEL
2                                                                            Nb de classes
25.E-3       50.E-3                                                          Diametre (mm)
84.67                                                                        Composition C (%) sur sec
13.79                                                                        Composition H (%) sur sec
0.50                                                                         Composition O (%) sur sec
0.05                                                                         Composition S (%) sur sec
40467310.                                                                    PCI (J/kg) sur pur (0) sur sec 1 
1800.                                                                        CP moyen du fuel (J/kg/K)
844.                                                                         Masse volumique (kg/m3)
Coke
100.                                                                           Composition C (%) sur pur
0.                                                                             Composition H (%) sur pur
0.                                                                             Composition O (%) sur pur
0.                                                                             Composition S (%) sur pur
7.77                                                                           PCI sur sec (J/kg)
0.2                                                                            FKC (réf 0.2)
423.                                                                         TEMP debut evaporation (K)
723.                                                                         TEMP fin evaporation (K)
Parametres de combustion heterogene (modele a sphere retrecissante)
17.88                                                                          Constante pre-exponentielle (kg/m2/s/atm)
16.55                                                                          Energie d'activation (kcal/mol)
1                                                                              Ordre de la reaction 0.5 si = 0 1 si = 1 
